**ClickLUX EASY  
5000**

**licht**line **LED-Lichtbandsystem | 8.600 lm | 58 W | 1.500 mm | DIP-Schalter**

Universell einsetzbares LED-Lichtbandsystem mit Durchgangsverdrahtung für den Innenbereich.

Einfache, schnelle Montage dank mühelosem Zusammenstecken durch vormontierten Stecker.

Kettenabhänger für die Abhängung von der Decke liegen bei.

Die glatte Oberfläche hat eine geringe Verschmutzungsneigung und ist leicht zu reinigen.

Besonders gleichmäßige Lichtverteilung durch diffuse Polycarbonat-Abdeckung.

Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium.

Einspeisung erfolgt mit dem ClickLUX EASY Anschlussmodul.

Transparente Endkappen sorgen für ein unterbrechungsfreies Lichtbild.

Kabeleinführung von der Seite oder von oben möglich.

Schlanke, platzsparende Bauweise.

Das Vorschaltgerät ist in die Leuchte integriert.

Hohe Effizienz von 148 lm/W.

Die Leistung kann über einen DIP-Schalter eingestellt werden (100 | 50 %).

Geeignet als Ersatz für ein konventionelles ein- oder zweiflammiges T8/T5-Lichtbandsystem.

Einfacher Austausch eines Leuchtenmoduls bei Bedarf.

Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe, breitstrahlend.

Geringer Wartungsaufwand.

Energieeinsparung bis zu 50 % gegenüber einem herkömmlichen Lichtbandsystem.

Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-/BRC-zertifizierten Bereichen.

Weiteres Montagezubehör optional erhältlich.

**Technische Daten**

**Lichttechnik**

Abstrahlwinkel: 130°

Farbtemperatur. 5.000 K

Farbtoleranz (MacAdam): <4 SDCM

Farbwiedergabe CRI (Ra): >80

Bemessungsspitzenlichtstärke: 2.334 cd

LED-Anzahl: 288

**Leistung**

Lichtausbeute: 148 lm/W

Systemleistung: 58 W

Leuchtenlichtstrom: 8.600 lm

Dimmbar: DIP-Schalter

**Eigenschaften**

Durchgangsverdrahtung: 3 x 1,5 mm²

Anschluss: Anschlussmodul | max. 3 x 2,5 mm²

Leistungsfaktor: >0,95

Schaltzyklen: >500.000

Nennspannung: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz

**Gegebenheit**

Abmessung: 1.500 x 45 x 63 mm

Gewicht: 1,6 kg

**Belastbarkeit**

Schutzklasse: I

Schlagfestigkeit: IK06

Schutzart: IP40

Garantie: 3 Jahre

Lebensdauer: >50.000 h [L80, B10]

Betriebstemperatur: -25 bis +50 °C

Lagertemperatur: -30 bis +60 °C

Abdeckung: Diffus

Material (Abdeckung): PC

Material (Gehäuse): Aluminium

Kennzeichnung: CE | D

Hersteller: **licht**line GmbH

**Artikelnummer**

ClickLUX EASY 5000: 711550600169

**Zubehör**

ClickLUXEASY Anschlussset: 714785000042

ClickLUXEASY Leermodul: 711500110170

ClickLUXEASY Verbindungsmodul: 714785010047

ClickLUXEASY Montageclip: 714784000014

Seilabhängung 2 m: 724786020029

Seilabhängung 5 m: 724786050030