**ClickLUX ROCKET  
30**

**licht**line **LED-Lichtbandsystem | 11.800 lm | 76 W | 2.000 mm | Schiebeschalter | DALI**

* Universell einsetzbares LED-Lichtbandsystem mit Durchgangsverdrahtung für den Innen- und geschützten Außenbereich.
* Einfache, schnelle Montage. Optimierte Länge von zwei Metern spart ein Drittel der Montagezeit.
* Für direkte Deckenmontage oder Abhängung mit Seil geeignet. Kettenabhänger optional erhältlich. Befestigung der Abhänger über die komplette Leuchtenlänge möglich.
* Für Leerfelder sind Leermodule erhältlich.
* Anschluss mit **licht**line Anschlussstecker, 7-polig.
* Hohe Effizienz von 155 lm/W.
* Das Vorschaltgerät ist in die Leuchte integriert.
* Mittels Schiebeschaltern sind Phase (L1 | L2 | L3), Leistung (100 | 75 | 50 %) und Farbtemperatur (4.000 | 5.000 | 6.500 K) am Vorschaltgerät konfigurierbar.
* Geeignet als Ersatz für ein konventionelles ein- oder zweiflammiges T8/T5-Lichtbandsystem.
* Optimale Lichtlenkung durch innovative Linsentechnik mit besonders gleichmäßiger Lichtverteilung.
* Blendarm und flickerfrei. Blendungsbegrenzung für UGR < 21 optional erhältlich.
* Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium und UV-beständigem Polycarbonat.
* Die glatte Oberfläche hat eine geringe Verschmutzungsneigung und ist leicht zu reinigen.
* Lichtsteuerung via DALI und Einbindung in DALI-kompatible Smart-Lighting-Systeme möglich.
* Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe, tiefstrahlend.
* Besonders geeignet für hohe Installationen.
* Geringer Wartungsaufwand.
* Energieeinsparung bis zu 50 % gegenüber einem herkömmlichen Lichtbandsystem.
* Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-/BRC-zertifizierten Bereichen.
* Silikon- und halogenfrei.

**Technische Daten**

**Lichttechnik**

Abstrahlwinkel 30°

Farbtemperatur 4.000 | 5.000 | 6.500 K

Farbtoleranz (MacAdam) < 5 SDCM

Farbwiedergabe CRI (Ra) > 83

Bemessungsspitzenlichtstärke 8.889 cd

LED-Anzahl 300

**Leistung**

Lichtausbeute 155 lm/W

Systemleistung 76 W

Leuchtenlichtstrom 11.800 lm

Dimmbar Schiebeschalter | DALI

**Eigenschaften**

Durchgangsverdrahtung 6 x 1,5 und 1 x 2,5 mm²

Anschluss Stecker | max. 7 x 2,5 mm²

Leistungsfaktor > 0,95

Schaltzyklen > 500.000

Nennspannung 220 – 375 V AC/DC, 50/60 Hz

**Abmessung**

L x B x H (H2) / Ø (H2) 2.000 x 67 x 47 (56) mm

Gewicht 3,0 kg

**Belastbarkeit**

Schutzklasse I

Schlagfestigkeit IK08

Schutzart IP54

Garantie 5 Jahre

Lebensdauer > 50.000 h [L80, B10]

Betriebstemperatur -20 bis +50 °C

Lagertemperatur -30 bis +60 °C

Abdeckung Klar

Gehäusewerkstoff Aluminium & PC

Kennzeichnung CE | ENEC | D

Hersteller **licht**line GmbH

**Artikelnummer**

**ClickLUX ROCKET**30 722095750074

**Zubehör**

Leermodul 1 m | Aluminium 721000110075

Leermodul 1 m | PVC 721021110139

Leermodul 1 m mit Sensor | PVC 721022010142

Leermodul 2 m | Aluminium 722000110159

Leermodul 2 m | PVC 722021110146

Anschlussset 724785020020

Kettenabhänger 724784040022

Seilabhängung 1 x 2 m 724786020029

Seilabhängung 1 x 5 m 724786050030