**ClickLUX ROCKET  
SL - 90**

**licht**line **LED-Lichtbandsystem | 11.750 lm | 76 W | 2.000 mm | Schiebeschalter | DALI**

Universell einsetzbares LED-Lichtbandsystem mit Durchgangsverdrahtung für den Innen- und geschützten Außenbereich.

Flächiges (90°) blendarmes Licht durch neue Einzellinsentechnik mit besonders gleichmäßiger Lichtverteilung.

Einfache, schnelle Montage. Optimierte Länge von zwei Metern spart ein Drittel der Montagezeit.

Für direkte Deckenmontage oder Abhängung mit Seil geeignet. Kettenabhänger optional erhältlich. Befestigung der Abhänger über die komplette Leuchtenlänge möglich.

Für Leerfelder sind Leermodule erhältlich.

Anschluss mit **licht**line Anschlussstecker, 7-polig.

Hohe Effizienz von 155 lm / W.

Das Vorschaltgerät ist in die Leuchte integriert.

Mittels Schiebeschaltern sind Phase (L1 | L2 | L3), Leistung (100 | 75 | 50 %) und Farbtemperatur   
(4.000 | 5.000 | 6.500 K) am Vorschaltgerät konfigurierbar.

Geeignet als Ersatz für ein konventionelles ein- oder zweiflammiges T8/T5-Lichtbandsystem.

Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium.

Die glatte Oberfläche hat eine geringe Verschmutzungsneigung und ist leicht zu reinigen.

Lichtsteuerung via DALI und Einbindung in DALI-kompatible Smart-Lighting-Systeme möglich.

Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe, breitstrahlend.

Besonders geeignet für hohe Installationen.

Geringer Wartungsaufwand.

Energieeinsparung bis zu 50 % gegenüber einem herkömmlichen Lichtbandsystem.

Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-/BRC-zertifizierten Bereichen.

Silikon- und halogenfrei.

**Technische Daten**

**Lichttechnik**

Abstrahlwinkel: 90°

Farbtemperatur: 4.000 | 5.000 | 6.500 K

Farbtoleranz (MacAdam): < 5 SDCM

Farbwiedergabe CRI (Ra): > 83

UGR-Quer: 19,2 [100 %] | 18,2 [75 %] | 16,4 [50 %]

UGR-Längs: 19,7 [100 %] | 18,7 [75 %] | 17,4 [50 %]

Bemessungsspitzenlichtstärke: 7.169 cd

LED-Anzahl: 660

**Leistung**

Lichtausbeute: 155 lm / W

Systemleistung: 76 W

Leuchtenlichtstrom: 11.750 lm

Dimmbar: Schiebeschalter | DALI

**Eigenschaften**

Durchgangsverdrahtung: 6 x 1,5 + 1 x 2,5 mm²

Anschluss: Stecker | max. 7 x 2,5 mm²

Leistungsfaktor: > 0,95

Schaltzyklen: > 500.000

Nennspannung: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz

Eingangsspannung: 176 – 276 V DC

**Gegebenheit**

Abmessung: 2.000 x 67 x 47 (56) mm

Gewicht: 3,1 kg

**Belastbarkeit**

Schutzklasse: I

Schlagfestigkeit: IK08

Schutzart: IP54

Garantie: 5 Jahre

Lebensdauer: > 50.000 h [L80, B10]

Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C

Lagertemperatur: -30 bis +60 °C

Abdeckung: Klar

Material (Abdeckung): PC

Material (Gehäuse): Aluminium

Kennzeichnung: CE | D

Hersteller: **licht**line GmbH

**Artikelnummer**

**ClickLUX ROCKET**ROCKET SL - 90: 722095750147

**Zubehör**

Leermodul 1 m | Aluminium: 721000110075

Leermodul 1 m | PVC: 721021110139

Leermodul 2 m | Aluminium: 722000110159

Leermodul 2 m | PVC: 722021110146

Anschlussset: 724785020020

Kettenabhänger: 724784040022

Seilabhängung 1 x 2 m: 724786020029

Seilabhängung 1 x 5 m: 724786050030