**IndustryLUX LANARA
ROUND**

**licht**line **LED-Hallentiefstrahler | 22.500 lm | 145 W | Ø 560 mm**

* LED-Hallenflächenleuchte für den Innen- und Außenbereich.
* Einfache, schnelle Montage.
* Für die direkte Montage an Wand oder Decke. Abhängung möglich, nicht im Lieferumfang enthalten.
* Befestigungsklammern mit Schraube zur Diebstahlsicherung liegen bei. Die Schraube ist außermittig angebracht und muss während der Montage nicht entfernt werden.
* Befestigung über die komplette Leuchtenlänge möglich. Vorhandene Bohrlöcher können zur Montage verwendet werden.
* Das Vorschaltgerät ist in die Leuchte integriert.
* Hohe Effizienz von 155 lm/W.
* Die glatte Oberfläche hat eine geringe Verschmutzungsneigung und ist leicht zu reinigen.
* Staubdicht, geschützt gegen Strahlwasser und schlagfest bis 5 J.
* Lichtsteuerung via DALI und Einbindung in DALI-kompatible Smart-Lighting-Systeme möglich.
* Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe, breitstrahlend.
* Besonders gleichmäßige Lichtverteilung durch die diffuse Abdeckung.
* Flickerfrei.
* Geringer Wartungsaufwand.
* Energieeinsparung bis zu 60 % gegenüber einer herkömmlichen Hallenflächenleuchte.
* Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.

**Technische Daten**

**Lichttechnik**

Abstrahlwinkel 110°

Farbtemperatur 5.000 K

Farbtoleranz (MacAdam) < 5 SDCM

Farbwiedergabe CRI (Ra) > 83

Bemessungsspitzenlichtstärke 8.953 cd

LED-Anzahl —

**Leistung**

Lichtausbeute 155 lm/W

Systemleistung 145 W

Leuchtenlichtstrom 22.500 lm

Energieeffizienzklasse A++

Dimmbar DALI

**Eigenschaften**

Durchgangsverdrahtung Nein

Anschluss Klemme | 5- und 2-polig

Leistungsfaktor > 0,95

Schaltzyklen > 500.000

Nennspannung 220 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz

**Abmessung**

L x B x H (H2) / Ø (H2) Ø 560 x 135 (305) mm

Gewicht 4,4 kg

**Belastbarkeit**

Schutzklasse II

Schlagfestigkeit IK08

Schutzart IP65

Garantie 5 Jahre

Lebensdauer > 50.000 h [L80, B10]

Betriebstemperatur -20 bis +50 °C

Lagertemperatur -30 bis +60 °C

Abdeckung Diffus

Gehäusewerkstoff PC

Kennzeichnung CE | D

Hersteller **licht**line GmbH

**Artikelnummer**

**IndustryLUX LANARA**ROUND DALI 445650140050

**Zubehör**

— —