**MANDULIS CIRCLE - Wandleuchte**

Artikelnummer: PRDX27798

**licht**line **LED-Solarleuchte | 260 lm | 3,5 W | 3000 K | PIR-Bewegungsmelder**

LED-Solar Wandleuchte, mit hocheffiziente monokristalline Solarpanel

Bewegungsmelder mit drei einstellbare Modis.

Wechselbare Akkus

Wind und Wetterfest – IP54

**Technische Daten**

**Lichttechnik**

Abstrahlwinkel: 130°

Farbtemperatur: 3000 K

Farbtoleranz (MacAdam): <4 SDCM

Farbwiedergabe CRI (Ra): >85

LED-Anzahl: 60

**Leistung**

Lichtausbeute: 74 lm/W

Systemleistung: 3,5 W

Leuchtenlichtstrom: 260 lm

Dimmbar: nein

**Gegebenheit**

Abmessung: 210 x 245 x 170 mm

Gewicht: 1,5 kg

Gehäusefarbe: anthrazit, RAL7016

**Akku-Daten**

Akku-Typ: Samsung 18650

Akku-Kapazität: 2x2600mAh

Akku-Spannung: 7,4V

Akku-Leistung: 19,2 Wh

Ladedauer: 5-6h

Ladezyklen: 500

**Belastbarkeit**

Schutzklasse: III

Schlagfestigkeit: IK06

Schutzart: IP54

Garantie: 5 Jahre (Akku ausgenommen)

Lebensdauer: >60.000 h [L80, B10] (LED)

Betriebstemperatur: -15 bis +45°C

Lagertemperatur: -25 bis +25°C

Abdeckung: diffus

Material (Abdeckung): PC

Material (Gehäuse): Aluminium

Kennzeichnung: CE

Hersteller: **licht**line GmbH