**InteriorLUX E-GON - 600**

Artikelnummer: 130695950168

**licht**line **LED-Anbauleuchte | 2.550 lm | 19,5 W | DIP-Schalter | 3000 oder 4000 K**

LED-Anbauleuchte mit Durchgangsverdrahtung für den Innenbereich.

Fünf verschiedenen Einspeisemöglichkeiten.

Unterschiedlichen Montagemöglichkeiten (Decke-, Seil- und Wandmontage).

Lichtintensität mittels DIP-Schalter einstellbar (60 | 70 | 85 | 100 %).

Maximal flexibel dank wählbarer Lichtfarbe (3.000 | 4.000 K).

Flickerfrei.

Geringe Blendung.

Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe.

Geringer Wartungsaufwand.

Energieeinsparung bis zu 60 % gegenüber einer herkömmlichen Deckenleuchte.

**Technische Daten**

**Lichttechnik**

Abstrahlwinkel: 110°

Farbtemperatur: 3.000 | 4.000 K

Farbtoleranz (MacAdam): <3 SDCM

Farbwiedergabe CRI (Ra): >80

Bemessungsspitzenlichtstärke: 906 cd

LED-Anzahl: 216

**Leistung**

Lichtausbeute: 131 lm/W

Systemleistung: 19,5 W

Leuchtenlichtstrom: 2.550 lm

Dimmbar: DIP-Schalter

**Eigenschaften**

Durchgangsverdrahtung: 5 x 2,5 mm²

Anschluss: Klemme: 5-polig, max. 2,5 mm²

Leistungsfaktor: >0,90

Schaltzyklen: >300.000

Nennspannung: 200 – 240 V AC, 50/60 Hz

Spannungsbereich DC: 180 – 264 V DC

**Gegebenheit**

Abmessung: 595 x 155 x 55 mm

Gewicht: 1,5 kg

**Belastbarkeit**

Schutzklasse: I

Schlagfestigkeit: IK07

Schutzart: IP44

Garantie: 5 Jahre

Lebensdauer: >50.000 h [L80, B10]

Betriebstemperatur: -20 bis +40 °C

Lagertemperatur: -30 bis +50 °C

Abdeckung: Prismatisch

Material (Abdeckung): PMMA

Material (Gehäuse): Stahl Pulverbeschichtet

Kennzeichnung: CE | D |EL

Hersteller: **licht**line GmbH

**Zubehör**

InteriorLUX E-GON Wandbefestigungsset: 132711250086

InteriorLUX E-GON Montageset für Seilabhängung: 132711250087

InteriorLUX E-GON Montageset für horizontale Seilabhängung: 132711250088