Ein-/Aufbauleuchten

LED-Innenraumleuchte InteriorLUX PRO 35M K3
35M K³ | Ø380 mm | mit Sensor

Robuste LED-Anbauleuchte für den Innenbereich im modernen, flachkuppligen Runddesign. Schlagfester Diffusor aus opalem Kunststoff für besonders gleichmäßige Lichtverteilung. Einfache, schnelle Montage an Wand oder Decke. Dimmbares Betriebsgerät ist integriert. Die Farbtemperatur kann über einen Schalter eingestellt werden. Mit Bewegungsmelder und Helligkeitssensor. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Umweltfreundlich und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten.

Abstrahlwinkel: 110°
Farbtemperatur: 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K
Farbwiedergabeindex: > 80
Lichtausbeute: 120 lm/W
Systemleistung: 35 W
Leuchtenlichtstrom: 4.200 lm
Lichtaustritt: direkt
Abstrahlcharakteristik: symmetrisch
Effizienzklasse der Lichtquelle: 
UGR längs: 
26,1
UGR quer: 26,1
Dimmbar: ja

Art der Dimmung:  mit Phasenanschnitt-/Phasenabschnittdimmer
Anschlussart: Klemme, 3-polig
Spannungsbereich [AC]: 200 - 240 V AC, 50/60 Hz
Schutzklasse: II
Schutzart: IP65
Schlagfestigkeit: IK10
Mittlere Nutzlebensdauer [L80,B50] bei 25°C: 80000 h
Betriebstemperatur: -25 bis +45 °C
Module per LSS B16A: 18
Module per LSS C16A: 30
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: weiß
Abdeckung: diffus
Material der Abdeckung: PC
Durchmesser x Höhe: Ø300 x 50 mm
Gewicht: 1,4 kg
CE-Kennzeichnung: ja
D-Kennzeichnung: ja
Artikelbezeichnung:  InteriorLUX PRO 35M K3
Artikelnummer: 133840351004