LED-Röhren

DeLUX GIGA PRO 1500 6500 K 
Artikelnummer: 861565371001 

4.000 lm | 20 W | 1.500 mm 

T8-LED-Röhre aus diffusem Polycarbonat. Integrierter Aluminium-Kühlkörper für ein optimales Wärmemanagement. Geeignet für den direkten Betrieb an 230 V AC oder als Retrofit-Lampe für Leuchten mit magnetischem Vorschaltgerät (KVG/VVG). Der LED-Starter ist im Lieferumfang enthalten. Hohe Effizienz von 200 lm/W. Die Endkappen sind zur besseren Positionierung drehbar ausgeführt. Montage in IP-Verschraubungen möglich. Ersatz für eine 1.500 mm T8 Leuchtstoffröhre. Die LED-Röhre darf in Verbindung mit einer geeigneten Leuchte im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. Energieeinsparung bis zu 75 % gegenüber einer herkömmlichen T8-Leuchtstoffröhre. 

Abstrahlwinkel: 130° 
Farbtemperatur: 6500 K 
Farbtoleranz (MacAdam): < 4 SDCM 
Farbwiedergabe CRI (Ra): < 80 
Bemessungsspitzenlichtstärke: 1100 cd 
LED-Anzahl: 240 Lichtausbeute: 200 lm/W 
Systemleistung: 20 W 
Leuchtenlichtstrom: 4.000 lm 
Energieeffizienzklasse: B (Energielabel-Skala A bis G) 
Dimmbar: nein 
Fassung: G-13 
Leistungsfaktor: >0,95 
Schaltzyklen: >500.000 
Nennspannung: 200 – 240 V AC, 50/60 Hz 
L x Ø: 1.500 x Ø 27 mm 
Gewicht: 0,24 kg 
Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK04 
Schutzart: IP20 
Garantie: 4 Jahre 
Lebensdauer: >50.000 h [L80, B10] 
Betriebstemperatur: -20 bis +40°C 
Abdeckung: diffus 
Gehäusewerkstoff: PC 
Kennzeichnung: CE 
Hersteller: lichtline GmbH