**OfficeLUX KAPTEYN**

**licht**line **LED-Büroleuchte | 3.600 lm ↑ | 3.600 lm ↓ | 75 W | 1.950 mm | Bewegungsmelder**

* Design-Stehleuchte für den Arbeitsplatz.
* Elegantes, flaches Design.
* Besonders gleichmäßige Lichtverteilung durch die prismatische Abdeckung.
* Hoher Beleuchtungskomfort durch direkte und indirekte Ausleuchtung.
* Hochwertiger, stabiler Korpus aus pulverbeschichtetem Aluminium in elegantem silbergrau.
* Dimmbar über integriertes Touchpanel.
* Für Bildschirmarbeitsplatz geeignet dank reduzierter Blendung (UGR < 17).
* Flickerfrei.
* Lange Lebensdauer, hohe Lichtausbeute, gute Farbwiedergabe, breitstrahlend.
* Geringer Wartungsaufwand.
* Energieeinsparung bis zu 50 % gegenüber einer herkömmlichen Stehleuchte.
* Mit Bewegungs- und Tageslichtsensor-Einstellungen

**Technische Daten**

**Lichttechnik**

Abstrahlwinkel 110° ↑ | 90° ↓

Farbtemperatur 4.000 K

Farbtoleranz (MacAdam) < 3 SDCM

Farbwiedergabe CRI (Ra) > 80

Bemessungsspitzenlichtstärke 1.942 cd

LED-Anzahl 288

**Leistung**

Lichtausbeute 96 lm/W

Systemleistung 75 W

Leuchtenlichtstrom 3.600 lm ↑ | 3.600 lm ↓

Energieeffizienzklasse A++

Dimmbar Touchpanel

**Eigenschaften**

Durchgangsverdrahtung Nein

Anschluss Kabel | 1,4 m

Leistungsfaktor > 0,90

Schaltzyklen > 500.000

Nennspannung 100 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz

**Abmessung**

L x B x H (H2) / Ø (H2) 610 x 310 x 1.950 mm

Gewicht max. 14,3 kg

**Belastbarkeit**

Schutzklasse I

Schlagfestigkeit IK04

Schutzart IP20

Garantie 5 Jahre

Lebensdauer > 50.000 h [L80, B10]

Betriebstemperatur -20 bis +45 °C

Lagertemperatur -30 bis +60 °C

Abdeckung Prismatisch

Gehäusewerkstoff Aluminium & PC

Kennzeichnung CE | D

Hersteller **licht**line GmbH

**Artikelnummer**

**OfficeLUX KAPTEYN**— 120140750089

MOTION 120140750111

**Zubehör**

— —